I.     Odhadněte:
1.	dolní mezní frekvenci zesilovače podle obrázku 
(rbb’ = 100 W, gb’e= 0,4 mS, gb’c= 0 S, při proudu kolektoru 1 mA, uvažujte, že pouze gb’e  závisí na pracovním proudu)
2.	dolní mezní frekvenci zesilovače podle obrázku 
(rbb’ = 100 W, gb’e= 0,4 mS, gm= 40 mS,   gb’c= 0 S, při proudu kolektoru 1 mA, uvažujte, že pouze gb’e  a gm závisí na pracovním proudu)
3.	dolní mezní frekvenci zesilovače podle obrázku (rbb’ = 100 W, gb’e= 0,4 mS, gb’c= 0 S, při proudu kolektoru 1 mA, uvažujte, že pouze gb’e  a gm závisí na pracovním proudu)
4.	výstupní napětí zesilovače, je-li vstupní napětí 10 mV; při jakém vstupním napětí bude výstupní napětí omezováno (gm= 40 mS,  gb’c= 0 S,  gce= 10 mS  při proudu kolektoru 1 mA, uvažujte, že pouze gm  závisí na pracovním proudu)
5.	horní mezní frekvenci přenosu napětí uvst  v zesilovači (rbb’ = 100 W, gb’e= 0,4 mS, gm= 40 mS, gb’c= 0 S,  gce= 10 mS, fa=50 MHz, Cb’c= 5 pF,  při proudu kolektoru 1 mA; uvažujte, že pouze gb’e   a gm  závisí na pracovním proudu). 
	časový průběh na výstupu integrátoru, při vstupním průběhu skoků napětí podle obrázku a při  nulových počátečních podmínkách 
6.	frekvenci kmitů v astabilním obvodu s operačním zesilovačem 
7.	frekvenci sinusových kmitů v RC oscilátoru a nezbytné zesílení zesilovacích stupňů
8.	nezbytný rozkmit spouštěcího impulsu a dobu kmitu monostabilního klopného obvodu 
9.	dobu zotavení monostabilního klopného obvodu 
10.	frekvenci v generátoru astabilních tvarových kmitů s proudovými zrcadly v časovacím obvodu 
	zesílení kaskodového zesilovače SE-SB ve středním pásmu frekvencí (rbb’ = 100 W, gb’e= 0,4 mS, gm= 40 mS, gb’c= gce= 0 S  při proudu kolektoru 1 mA; uvažujte, že pouze gb’e a gm závisí na pracovním proudu)
11.	zesílení stupně SC-SB ve středním pásmu frekvencí
(rbb’ = 100 W, gb’e= 0,4 mS, gm= 40 mS, gb’c= gce= 0 S  při proudu kolektoru 1 mA; uvažujte, že pouze gb’e a gm závisí na pracovním proudu) 
12.	zda a jak ovlivní emitorový odpor s blokovacím kondenzátorem dolní mezní frekvenci zesilovače. (rbb’ = 100 W, gb’e= 0,4 mS, gm= 40 mS, gb’c= gce= 0 S  při proudu kolektoru 1 mA; uvažujte, že pouze gb’e a gm závisí na pracovním proudu) 
13.	strmost pilovitého průběhu, který tvoří obálku schodovitého průběhu na výstupu integrátoru se spínaným kondenzátorem ve vstupním obvodu, při vstupním skoku napětí a nulových počátečních podmínkách, pro různé frekevnce spínání 
14.	dolní mezní frekvenci napěťového přenosu zesilovače v zapojení SS (iD = 2 mA,  gm= 2 mS) 
15.	dolní mezní frekvenci a napěťový přenos ve středním pásmu frekvencí zesilovače SD (iD = 2 mA,  gm= 2 mS) 
16.	napěťový přenos SS ve středním pásmu frekvencí (iD = 2 mA,  gm= 2 mS)
	přenos napětí na zatěžovací odpor Rz a dolní mezní frekvenci výstupní části obvodu zesilovače SD      	frekvenci a střídu impulsů v astabilním obvodu s časovačem 555

	

	

	
	
II.  Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu:
1.	Ebersův-Mollův model bipolárního tranzistoru
2.	Lineární RC model ve tvaru T (jeho vztah k Eberovu-Mollovu modelu) 
3.	Lineární RC model tvaru p - Giaccolettův model
4.	Lineární modely RC unipolárních tranzistorů
5.	Jednostupňový tranzistorový zesilovač SE s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů
6.	Jednostupňový tranzistorový zesilovač SC s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů
7.	Jednostupňový tranzistorový zesilovač SB s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů
8.	Jednostupňový MOSFETový zesilovač SS s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů - vezměte v úvahu, zda jde o FET s indukovaným nebo vestavěným kanálem, či o JFET
9.	Jednostupňový MOSFETový zesilovač SG s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů - vezměte v úvahu, zda jde o FET s indukovaným nebo vestavěným kanálem, či o JFET
10.	Jednostupňový MOSFETový zesilovač SD s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů - vezměte v úvahu, zda jde o FET s indukovaným nebo vestavěným kanálem, či o JFET
11.	Kaskodový zesilovač SE-SB s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů
12.	Zesilovač SC-SB s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů
13.	Zesilovač SE s transformátorovou vazbou s obvody pro nastavení a stabilizaci pracovního bodu a s obvody pro oddělení střídavých signálů (popište napěťové poměry v kolektorovém obvodu)
14.	Proudové zrcadlo s bipolárními tranzistory NPN a PNP
15.	Proudové zrcadlo s tranzistory MOSFET
16.	Diferenční stupeň se dvěma bipolárními tranzistory
17.	Odporový model operačního zesilovače se zdroji aditivních chybových signálů
18.	Invertující a neinvertující odporová operační síť pro zajištění předepsaných parametrů zesilovače s OZ
19.	Integrátor požadovaných vlastností s OZ
20.	Diodový upínací obvod
21.	Usměrňovač vrcholové hodnoty s OZ
22.	Alespoň jedno zapojení vzorkovacího obvodu (S&H)
23.	Logaritmující obvod s OZ
24.	Odporový obvod s převodní charakteristikou exponenciálního tvaru s využitím operačního zesilovače
25.	Jednocestný usměrňovač a zesilovač absolutní hodnoty s OZ
26.	Operační odporová síť s přepínanými parametry - uvažujte o umístění spínačů
27.	Principiální obvod se spínanými kondenzátory
28.	Alespoň jedno zapojení LC oscilátoru
29.	Alespoň jedno zapojení oscilátoru RC
30.	Alespoň jedno zapojení bistabilního klopného obvodu
31.	Alespoň jedno zapojení astabilního multivibrátoru
32.	Alespoň jedno zapojení monostabilního klopného obvodu

III.	Pojednejte o:

1.	Parametrech, kterými se popisují linearizované zesilovací obvody

2.	Účincích záporné zpětné vazby (typy ZV, přenos, vstupní a výstupní impedance, rušivá napětí, zkreslení)

3.	Vlastnostech diod a jejich různých technologických strukturách
 
4.	Typech a vlastnostech unipolárních tranzistorů

5.	Možnostech, které přináší paralelní spojení funkčních bloků

6.	Třídách zesilovačů vzhledem k nastavení klidového pracovního bodu

7.	Stabilitě zpětnovazebního zapojení operačních zesilovačů vzhledem k frekvenční charakteristice vlastního zesilovače

8.	Multiplikativních chybách zpětnovazebních zapojení s operačními zesilovači

9.	Aditivních chybách v operačních sítích a o možnostech jejich potlačování

10.	Stabilitě frekvence oscilátorů, zvolte si RC nebo LC.